{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,3],[8,0,8,3]]}
["耳、鼻内镜器械参数要求"]
["序号","产品名称","数量（条）","参数规格要求 "]
[1,"耳内镜",3,"0度，长度≥2.7*110mm"]
[2,"鼻内镜",7,"0度，长度≥4*175mm "]
[3,"鼻内镜",2,"45度，长度≥4*175mm "]
[4,"鼻内镜",2,"70度，长度≥4*175mm "]
[5,"鼻窦钳带吸引",1,"∮4 长度≥95mm "]
[null,"合计",{"$f":"SUM(C3:C7)","v":15}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}